	280톤 전동식사출기(TE280 G5) : 우진플라임 고사양의 AC서보모터로 뛰어난 사출 속도로 빠른 응답성 및 높은 정밀성을 보장 -주요사양 1) 최대사출속도: 150mm/s 2) 최대사출압력: 1,585㎏/㎠ 3) 타이바 간격: 670 x 670(mm) 4) 스크류 회전수: 300rpm 170톤 전동식사출기(TE170 G5): 우진플라임 고사양의 AC서보모터로 뛰어난 사출 속도로 빠른 응답성 및 높은 정밀성을 보장 -주요사양 1) 최대사출속도: 175mm/s 2) 최대사출압력: 1,598㎏/㎠ 3) 타이바 간격: 570 x 570(mm) 4) 스크류 회전수: 375rpm

복합지원센터 장비명 참고자료