탄소중립 경영혁신 바우처

㈜기업혁신센터 수석컨설턴트 이효열 010 5504 4945

◦ (지원대상)  ｢중소기업기본법｣ 제2조에 따른 제조업을 영위하며, 3년 평균 매출액 120억 이하 소기업

- 고탄소 배출 10개 업종 중점 지원

	고탄소 배출 10개 업종
① 1차 금속 제조업 ② 자동차 및 트레일러 제조업 ③ 비금속 광물제품 제조업 ④ 섬유제품 제조업(의복 제외) ⑤ 고무제품 및 플라스틱제품 제조업			⑥ 음료 제조업 ⑦ 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 ⑧ 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 ⑨ 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) ⑩ 금속 가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)

◦ (지원내용) 중소기업 저탄소 경영체계 구축을 위해 컨설팅, 기술지원 2가지 분야, 6개 프로그램을 이용할 수 있도록 바우처 형태로 제공

- 탄소중립경영혁신컨설팅 2천만원, 기술지원* 분야 선택 3천만원

* 기술지원 분야는 기업당 지원한도 내에서 2개 이상 프로그램 신청 가능

[ 분야별 세부 지원 프로그램 ]

분야	서비스프로그램	서비스 지원내용	한도 (백만원)
컨설팅 (1개) 필수	탄소중립 경영혁신 컨설팅	(탄소수준진단) 에너지사용 현황 분석, 탄소 인벤토리 및 관리체계 구축, 탄소역량강화 교육 등 지원 (심층컨설팅) 공정개선 및 공정효율화, 친환경 제품개발 사업화, 탄소저감 목표설정 및 혁신활동 등 탄소저감 관련 지원	50
기술 지원 (5개) 선택	시제품 제작	탄소저감을 위한 온실가스 감축, 에너지 이용 효율화, 자원순환 및 친환경 기술 등에 필요한 시제품 제작 지원
	에너지 효율 향상 시스템 및 시설구축	전력수요 절감 효과가 우수한 효율향상 설비 시스템 구축 지원
	친환경·저탄소 관련 인증	제품 또는 기업이 친환경 평가기준, 환경 경영체제, 에너지 경영시스템 등에 적합한지 여부를 판단하는 인증 지원
	친환경·저탄소 제품 시험	제품이 친환경, 신에너지원, 효율향상 등에 적합한지 여부를 판단하는 평가 및 시험 지원
	탄소 저감 관련 설계	에너지 효율 향상, 친환경 발전 및 공정개선 등 탄소 저감을 구상하는 설계지원

* 서비스 지원내용은 기업이해를 돕기 위한 예시로, 세부적인 지원내용은 수행기관에 따라 변경될 수 있음

** 프로그램별 세부지원 내용은 혁신바우처플랫폼(mssmiv.com) 자료실에서 확인 가능

◦ (바우처 이용절차) 선정기업은 ① 2자 협약 → ② 바우처 발급 → ③ 3자 협약 →  ④ 사업수행 → ⑤ 사업비 정산하여 서비스 지원 완료

* 바우처 서비스의 부가가치세는 수요기업이 별도 부담(사업비 정산 시)

2자 협약 (중진공↔수요기업)	□	바우처 발급 (중진공↔수요기업)	□	3자 협약 (수요기업↔운영기관↔수행기관)	□	사업수행 (수요기업↔수행기관)	□	사업비 정산 (중진공, 운영기관↔수행기관)
- 인증서 협약		- 기업분담금 입금 - 정부지원금 지원		- 수행계획서 수립 - 3자 협약 체결		- 수행계획에 따라 사업 수행		- 완료보고서 검토 - 세금계산서, 부가세

◦ (보조율) 90%(정부지원금), 10%(기업분담금)

◦ (바우처 사용기간) 협약일로부터 1년(최대 차년도 상반기 이내)

□ 신청방법 : 혁신바우처플랫폼(http://www.mssmiv.com) 에서 신청

◦ 회원가입 및 사업신청 시 사업자 명의 공동인증서와 대표자 개인 공동인증서(구 공인인증서) 모두 필요

◦ 일반바우처와 탄소중립 바우처, 재기컨설팅 바우처 간 중복신청 불가

□ 신청 기간 : 2023년 3월 10일(금) ~ 2023년 3월 31일(금), 18:00까지

[별지 제1-2호] 탄소중립 경영혁신 바우처 프로그램별 세부지원 내용

□ 컨설팅 분야 세부 지원내용

세부분야			서비스 정의	최종성과물
탄소중립 경영혁신 컨설팅	탄소 수준진단	‣ 에너지 현황 분석, 관리체계 수립 및 개선안 발굴하여 저탄소 경영기반 구축		사전 및 현장 조사결과서, 인벤토리 구축 완료보고서, 등
		* 에너지사용 현황 분석, 시설분석 및 에너지 데이터 관리체계 분석, 인벤토리 구축 및 가이드 제공, 탄소중립 관련 교육, 에너지·온실가스 감축수단 발굴 및 해결방안 제시
	심층 컨설팅	‣ 탄소 수준진단 후 해결책 방안으로 공정관리, 설비운영, 효율개선, 원부자재 사용량 저감 등 저탄소 경영체계 마련을 위한 컨설팅		컨설팅 완료보고서 및 증빙자료 (전략수립 보고서, 프로세스 및 지침개선, 시스템구축 보고서 등) KPI 분야별 또는 개별지표 등
		* (공정관리) 공정흐름도(에너지, 탄소, 공정), 기준배출량 및 탄소저감 목표설정 , 탄소저감 혁신활동 * (설비운영) 예방체계(저탄소공정운영 모델) 수립, 설비균형 관리, 에너지(전력, 열 등) 품질관리, 복합설비 효율 분석 및 성능 개선 * (효율개선) 구체적인 탄소저감 대상 정의, 측정 및 분석, 탄소저감 과제 도출 및 실행전략 수립 * (원.부자재 사용량 저감활동) 원.부자재 사용량 등 DATA 관리, 친환경 원부자재 도입 계획 수립 * (에너지 절감활동) 절약시책, 기술도입, 고효율 설비기기 도입 및 투자전략 * (신재생 에너지 활용) 신재생에너지 활용 및 도입전략, 사용률 개선 * (역량강화) 저탄소 전환을 위한 담당자 역량강화 교육 및 멘토링 등

□ 기술지원 분야 세부 지원내용

세부분야				서비스 정의	최종성과물
시제품 제작	워킹 목업	녹색 기술		‣ 온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술 등을 활용한 제작 지원	수행 완료보고서 및 증빙자료 (설계도면, 디자인목업,워킹목업 제작물 등)
				* 친환경 연료유, 폐기물, 폐수 등 재활용을 통한 제품 생산 등
시스템 및 시설구축	에너지효율 향상설비 구축			‣ 전력 수요절감 효과가 우수한 효율향상 설비 시스템 구축 지원	수행 완료보고서 및 증빙자료 (공장등록증명서, 사업자등록증명원, 구축시스템 등)
				* 효율향상설비 S/W 및 H/W 구축비 포함(별첨1 참조)
규격인증	친환경 인증			‣ 제품 또는 기업이 친환경 평가기준, 환경 경영체제, 에너지 경영시스템 등에 적합한지 여부를 판단하는 인증 지원	수행 완료보고서 및 증빙자료 (제품인증서, 시험성적서 등)
				* 녹색인증, 탄소발자국 인증, 저탄소 제품인증, 환경성적표지 인증, 고효율인증, ISO14001, ISO14010(Series), ISO14020(Series), ISO14030(Series), ISO50001 등
제품시험	하드웨어		친환경 에너지 시험	‣ 제품이 친환경, 신에너지원, 효율향상 등에 적합한지 여부를 판단하는 평가 및 시험 지원	수행 완료보고서 및 증빙자료 (시험성적서, 제품인증서 등)
				* 재생에너지, 그린수소, 전통에너지원 효율화, 신에너지원(핵융합 등) 관련 시험 등
설계	탄소절감 설계			‣ 신제조공정, 차세대 동력장치, 친환경 발전, 에너지 저장 및 효율 향상, 환경개선 등 탄소절감을 구상하는 설계 지원	수행 완료보고서 및 증빙자료 (회로, 3D프린팅, 생산공정, 설계도면 등)
				* 공정 설계, 장치 설계 등

[별첨1] 탄소중립 경영혁신 바우처 사업 지정설비

대상설비	적용범위	비고
공기압축기	압축비가 1.3 초과, 토출 압력이 30~1,000kPa인 전동기 구동방식의 공기압축기 *왕복동식: 전동기출력 2.2kW 이상 ~ 15 kW 이하 *스크류식: 전동기 출력 15kW 초과~110kW 이하	효율관리기자재 변속형만 지원 (정속형 지원대상 제외)
터보압축기	압력비 1.3초과 또는 송출압력 30kPa 초과인 전동기 구동방식	고효율E인증기자재 유량별 종합효율 (64%이상∼73%이상)
원심식 송풍기	압력비 1.3미만 또는 송출압력 30kPa 이하인 직동, 직결 및 벨트 구동의 원심식 송풍기 (임펠러의 깃 바깥지름 160mm∼1,800mm)	고효율E인증기자재 호칭별 전압효율 (43.5%이상∼81%이상)
펌프	토출구경의 호칭지름이 2,200mm이하인 터보형 펌프 *A효율(Maximum efficiency): 가장 높은 효율 *B효율(Guaranteed efficiency): 제작자 보증 효율	고효율E인증기자재 지상용, 수중용 해당 토출량 A효율 이상, 규정 토출량 범위 B효율 이상
삼상 유도전동기	정격출력 5.5kW이상 375kW이하인 삼상유도전동기(일반용 저압 3상 농형)	효율관리기자재 출력별(5.5kW 이상~375kW 이하) 효율기준 이상
인버터	전동기 부하조건에 따라 에너지절감 가변속 운전이 가능한 최대용량 220kW 이하	고효율E인증기자재 효율 96%이상(7.5kW 이하), 97%이상(그 외)
항온항습기	정격냉방능력이 6kW(5,160kcal/h) 이상 35kW(30,100kcal/h) 이하	고효율E인증기자재 냉방EER(2.3∼3.2 이상) 난방COP(0.97 이상) 등
멀티전기 히트펌프시스템	실외유닛의 정격냉방능력이 20kW 미만인 냉방전용기기 또는, 단일 실외유닛의 정격냉방용량이 20kW 이상 70kW 미만인 냉난방겸용기기	효율관리기자재 효율등급 1등급 이상
전기냉난방기	전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kW이하, 전열장치가 포함된 경우 전열장치 정격소비전력이 30kW이하인 전기히트펌프로 정격냉방능력 23kW미만	효율관리기자재 효율등급 1등급 이상
전기냉방기	전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kW이하, 정격냉방능력 정격냉방능력 23kW미만	효율관리기자재 효율등급 1등급 이상
스크류 냉동기	정격냉동능력 1,758kW(500USRT) 이하 에너지효율: 정격냉동소비전력(kW) ÷ 정격냉동능력(USRT)	고효율E인증기자재 에너지효율(kW/USRT) 0.7이하
원심식 냉동기	정격냉동능력 7,032kW(2,000USRT) 이하 COP: 단위 표준냉동소비전력당 표준냉동능력 (kW/kW)	효율관리기자재 COP 5.02 이상(1,055kW 이하), COP 5.41 이상(그 외)
상업용 전기냉장고	상업용(업소용)이며 안전인증 대상(전동기 정격입력이 1kW이하)인 냉장고 및 냉동냉장고(300∼2,000ℓ),냉장진열대(300∼1,500ℓ)	효율관리기자재 효율등급 1등급 이상
스마트LED 조명시스템	LED램프/등기구를 스마트센서와 스마트제어장치를 통하여 동작감지, 조도감지 등 다양한 기능을 제어를 할 수 있도록 하나의 시스템으로 구성되어 복합제어가 가능한 시스템	고효율E인증기자재 (LED램프/등기구 고효율인증제품 적용)

* 효율관리기자재 중 동급용량의 1등급 제품이 출시되지 않은 경우, 등록제품 중 가장 높은 등급설비 인정

** 시스템 및 시설구축 프로그램의 에너지효율 향상 설비구축은 상기표의 범위에 한하여 지원 가능