붙임. 12대 국가전략기술 내 세부 중점기술 분야 개요

1		반도체·디스플레이
	① 정의 □(반도체) 전자기기에서 연산, 제어, 전송, 변환, 저장 등 첨단서비스를 수행하는 핵심부품을 의미하며, 이를 생산하기 위한 제조장비, 소재를 포함한 기술·산업을 통칭 □(디스플레이) 각종 전자기기로부터 다양한 정보를 변환하여 시각을 통해 인지할 수 있도록 패턴화된 정보로 제공하는 기기와 이를 구성하는 기술을 의미 ② 전략적 중요성 □글로벌 공급망 재편에 대응하고, 차세대 반도체 시장에서의 경쟁력 확보를 위한 전략적 육성 필요 □팬데믹에 따른 비대면 시대 도래로 재택근무, 온라인 교육, 화상회의 등 보편화
			단기(～5년)									중장기(5~10년)
	□메모리 超고성능화, AI·전력반도체 전력효율 향상 □마이크로 LED 등 차세대 DP 원천기술개발								➜	□전력반도체 · 센서 조기상용화로 시장경쟁력 강화 □반도체 패키징, DP 소부장 등 핵심 공급망 자립화
	▸ 고집적·저항기반 메모리 제한된 면적에 데이터 저장셀을 집적하고, 반도체의 저항변화를 이용하는 차세대 메모리						▸ 고성능·저전력 인공지능 반도체 인공지능 서비스를 위해 저전력, 초고속으로 데이터를 처리하는 효율성에 특화된 반도체						▸ 전력반도체 전력의 변환, 제어에 최적화된 핵심소자로 고내압화, 큰전류화, 고주파수화가 특화된 반도체
	▸ 반도체 첨단패키징 소자 제조 후 외부 환경으로부터 반도체 칩 보호를 위한 후처리 공정						▸ 차세대 고성능 센서 기존의 고성능 센서기술을 뛰어넘는 지능형 알고리즘이 탑재된 센서						▸ 프리폼 디스플레이 화면을 어떤 형태로든 자유롭게 변형할 수 있는 스트레처블 디스플레이
	▸ 무기발광 디스플레이 유기발광다이오드(OLED) 특성을 뛰어넘는 무기소재 기반(마이크로LED, 나노급 LED, 퀀텀닷 등) 자발광 디스플레이							▸ 반도체·디스플레이 소재·부품·장비 반도체와 디스플레이를 제작하고, 구성하기 위한 소재(Wafer, PR, Gas 등)와 부품(Mask, Pump, Valve 등), 장비(CVD, Etcher, Sputter 등)와 관련된 모든 기술

2		이차전지
	① 정의 □외부 전기에너지를 화학 에너지 형태로 바꿔 저장해 두었다가 필요시 전기를 만들어 내는 장치로써 다회 충전이 가능한 ‘충전식 전지’ 기술 분야 ② 전략적 중요성 □디지털 전환과 친환경화 등 미래산업을 움직이는 핵심동력으로 글로벌시장 급속 성장 전망 □높은 기술력을 갖은 높은 우리나라의 글로벌 주도권 강화를 위한 지속적인 대응·육성 필요
			단기(～5년)								중장기(5~10년)
	□리튬이온전지 4대 핵심소재(양극재·음극재·전해질·분리막) 고용량·안전성 강화 기술개발로 시장주도권 유지						➜		□전고체·리튬황 등 차세대 전지 조기 상용화 □폐전지 재사용, 원료 재활용 기술 등 新시장 대응
	▸ 리튬이온전지 및 핵심소재 방전과정에서 리튬이온이 음극·양극을 이동하는 전지로 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 핵심소재인 기술								▸ 차세대 이차전지 소재·셀 고성능, 고안전 이차전지를 위한 소재·셀로써 전고체, 리튬황, 리튬 금속 등이 포함된 기술
	▸ 이차전지 모듈·시스템 셀을 열과 진동 등 외부충격에 보호하기 위해 일정한 개수로 묶어 프레임에 넣은 조립체(모듈)와 여러 모듈의 온도, 전압 등 관리를 위한 시스템 기술								▸ 이차전지 재사용·재활용 모듈이나 팩 단위에서 에너지저장장치 등으로 활용하여 재사용하거나, 셀단위에서 분해하여 희유금속 추출 및 재활용하는 기술

3		첨단 모빌리티
	① 정의 □기존의 전통적인 교통수단 및 서비스를 기본으로 하면서 ICT 기술 및 인프라의 업데이트를 통해 창출해낸 새로운 모빌리티 기술과 산업을 통칭 ② 전략적 중요성 □교통분야에 ICT와 혁신기술이 융복합되면서 모빌리티 시대 도래 □우리 기술수준과 서비스 경쟁력은 주요 경쟁상대에 비해 확실한 우위를 선점하지 못한 상황
			단기(～5년)								중장기(5~10년)
	□완전자율주행(Lv4) 상용화 등 세계최고 기술개발 □UAM 상용화를 위한 핵심기술개발·실증						➜	□지상·공중 등 도심교통체계 전반 자율화를 위한 자율주행 고도화 및 통신·인증인프라 기술개발
	▸ 자율주행시스템 자동차 스스로 일정한 환경 속에서 운전환경 감시 및 운전작업을 추진하게 하는 시스템					▸ 전기·수소차 연료전지와 배터리를 동력원으로 사용하여 전기에너지 효율을 향상시킨 자동차 관련 기술			▸ 도심항공교통(UAM) 전기동력·저소음 항공기와 수직이착륙장을 기반으로 도심에서 안전하고, 편리하게 운송하는 차세대 첨단교통체계

4		차세대 원자력
	① 정의 □원자력의 문제*를 해결하고, 안정성·경제성·유연성을 확보하기 위한 미래에너지원 기술 분야 * 방사선 피폭 위험과 붕괴열 문제로 인한 원전 사고, 방사성폐기물 관리 문제 등 ② 전략적 중요성 □우크라이나-러시아 전쟁 이후 에너지 안보를 위한 대체 에너지원으로 원자력 육성 중요 □2050 탄소중립 목표달성을 위해 원자력이 필요하나 안전성 확보 등에 대한 문제 해결이 시급
			단기(～5년)								중장기(5~10년)
	□공공·민간 협업으로 안전성·경제성·유연성 등 세계최고 SMR 제조·핵심기술 확보						➜		□SMR 표준설계인가 취득, 세계시장 진출 □수소·공정열 생산 등 4세대 원자로 기술개발
	▸ 소형모듈형원자로(SMR) 배관없이 주요기기를 하나의 용기안에 배치하는 소형원자력 발전소 개발 기술								▸ 선진원자력시스템·폐기물관리 원자력 시스템의 경재성, 안전성, 방호, 폐기물관리 및 다용성 개선을 위란 새로운 기술 및 물질 활용 기술

5		첨단바이오
	① 정의 □첨단기술과의 융합 통해 기존 바이오 기술*의 한계 극복하는 새로운 기술·산업 영역 통칭 * 생명유기체나 생명시스템을 활용해 특정 제품이나 프로세스를 만드는 기술을 통칭 □후보물질-임상시험-사업화 연계 집중지원과 데이터·AI 기반 혁신 신약(백신, 치료제 등), 합성생물학 등 전략적 원천기술 ② 전략적 중요성 □팬데믹 상황 시 국민생명·건강뿐 아니라 국가안보도 좌우 □단기간 기술자립이 용이하지 않아, 국가차원 전략적 육성 필요
			단기(～5년)								중장기(5~10년)
	□수개월內 개발 가능한 mRNA 백신플랫폼 확보 □한국인 특유 유전체 · 바이오 빅데이터 구축						➜		□선도국 수준 유전자 · 세포치료 파이프라인 확보 □합성생물학 기반 바이오제조 · 생산 고도화
	▸ 합성생물학 인공적으로 생명체의 구성요소 또는 시스템을 설계· 제작·합성하는 분야								▸ 감염병 백신·치료 신변종 및 미해결 감염병에 대응하기 위해 예방용 백신 및 치료제를 개발·생산하는 기술
	▸ 유전자·세포 치료 유전자 치료제 또는 세포치료제를 개발하거나, 제조· 생산하는 기술								▸ 디지털헬스 데이터 분석·활용 유전정보, 대사체 정보, 임상 정보, 생활 습관 정보, 영상정보 등을 구축·분석하여, 질병의 진단·치료· 예측 등에 활용하는 기술

6		우주항공·해양
	① 정의 □항공기, 로켓, 위성, 초고속열차, 장수함 등을 활용하여 우주와 항공, 해양의 관찰 및 수송 등을 위한 기술로써 스마트·맞춤형 기술개발*을 통해 첨단기술이 총집결하여 발전하는 융합형 신산업 형성 기술 분야 *스마트 비행, 데이터기반 관리, 우주정보의 활용, 공중에서의 발사체, 우수쓰레기 관리 등 ② 전략적 중요성 □뉴스페이스*의 등장으로 우주항공 산업 생태계 전반에 변화로 신산업 기회 확대 *기존 우주항공 산업 구조 대비 소규모, 저자본 개발기업들의 등장으로 산업생태계 변화를 포괄 □해양안전과 기후변화 대응 및 해양생태계 보전 등 국민안전확보를 위한 공공기술개발 필요
			단기(～5년)									중장기(5~10년)
	□다단연소사이클 발사체엔진 핵심기술개발 □초정밀 위치·항법·시각 정보제공 항법위성 첫 발사							➜		□차세대발사체 개발로 독자 우주탐사 능력 확보 □레이더 · 광학관측, 달탐사 자립화 핵심요소기술 개발
	▸ 대형 다단연소사이클 엔진 차세대 대형 발사체의 핵심기술로, 로켓 엔진의 효율을 높이기 위한 액체연료 공급기술						▸ 우주관측·센싱 인공위성의 관측센서를 통해 지구를 관측하여 재난예방, 생태계 변동 관찰 및 농작물 관리 등에 활용하는 기술						▸ 달착륙·표면탐사 극한 환경인 달의 탐사 착륙 및 탐사를 위한 설계 제작, 항법 제어, 궤도 진입, 통신 및 관측 관련 기술
	▸ 첨단 항공가스터빈엔진·부품 항공가스터빈엔진의 추력 강화, 연비향상, 경량화, 다목적화 등을 통한 항공엔진 고도화 기술 및 부품								▸ 해양자원탐사 관측선에서 해양 관측기기를 이용해 해양의 특성과 현상을 파악하기 위한 자료를 획득하는 기술

7		수소
	① 정의 □탄소중립을 실현하기 위한 새로운 에너지원*으로 친환경 에너지 영역 통칭 * 온실가스 배출이 없고 화학 에너지 함량이 높아 신재생에너지원 중 급부상 □화석연료 개질, 물 전기분해 등을 통해 생산하는 기술을 통칭 ② 전략적 중요성 □전세계적 기후변화의 위기에 따른 탈탄소 전환을 위한 친환경 기술 필요 □화석연료 중심의 에너지를 변화하여 경제, 사회, 생활 전반에 변화를 통한 경제 성장 동력 필요
			단기(～5년)								중장기(5~10년)
	□수전해 수소생산 원천기술 확보(1~2MW급) □기체수소 저장·운송 및 수소발전 핵심 기술 개발							➜	□준상용급(10MW) 수전해시스템 실증 및 핵심소재·부품 국산화, 상용급 액화플랜트(5톤/일) 구축
	▸ 수전해 수소생산 물을 전기분해하여 분리막으로 이온을 이동시켜 수소를 생산하는 기술					▸ 수소저장·운송 에너지 밀도가 낮은 액체 및 기체수소의 저장·운송 기술						▸ 수소연료전지 및 발전 석유, 가스 등과 같은 연료에서 전기화학반응을 통해 에너지를 변환하는 장치 및 생성 기술

8		사이버보안
	① 정의 □정보통신 기술의 보안과 관련한 모든 측면의 잠재적 위협으로부터 보호하기 위한 기술 영역 * 컴퓨터, 네트워크, 소프트웨어 애플리케이션 등 중요 시스템 및 데이터를 보호하는 기술 ② 전략적 중요성 □인공지능, 디지털화 등으로 인터넷을 통한 연결성이 높아지면서 사이버공격 증가 □산업기술정보 유출, 국가 기간망 피해 등 사회적 문제와 직결되어 국가적 차원에서 안보영역으로 필요
			단기(～5년)								중장기(5~10년)
	□AI기반 보안관제 · 자동대응 등 원천기술 개발 □ICT 장비 · SW 취약점(펌웨어 등) 신속 분석 · 대응기술						➜		□미래 디지털 인프라(모빌리티, 클라우드, 6G 등) 사이버보안 체계 자립화
	▸ 데이터·AI 보안 AI를 활용 시 발행되는 사이버 위협에 대한 식별, 예방, 수행을 위한 도구 및 전략 기술								▸ 디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안) 안전하고 생산적인 디지털을 활용하기 위한 취약점을 분석하고 한계점을 보완 및 대응하는 기술
	▸ 네트워크·클라우드 보안 네트워크 활동의 잠재적 위협 및 성능을 모니터링하고 액세스를 관리할 수 있는 도구 기술								▸ 신산업·가상융합 보안 가상과 현실이 융합된 공간에서 보호대상의 확대에 따른 보안 이슈 분석·대응에 활용하는 기술

9		인공지능
	① 정의 □기계가 경험을 통한 학습 및 새로운 입력 내용 따른 기존 지식을 조정 등을 수행할 수 있는 기술 영역 * 컴퓨터가 인간의 지능 활동을 모방할 수 있도록 만드는 기술을 통칭 □데이터 분석, 추천 기능 등을 활용하여 다양한 고급 기능을 수행하는 기술 ② 전략적 중요성 □4차 산업혁명 시대가 가속화되면서 핵심 기술로 좌우 □데이터를 기반한 수요중심의 산업 구조 개편이 가속화되면서 스마트 기술이 필요
			단기(～5년)								중장기(5~10년)
	□학습능력 · 활용성 개선 등 차세대 선도기술 도전 □산업난제해결 AI 킬러솔루션 개발(바이오·제조 등)						➜		□고도화된 인지·판단·추론 및 의사결정 능력을 구현한 세계 최고수준 AI 기술강국 도약
	▸ 효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화 AI 기반의 확장성, 연결성을 고려한 프로세서 또는 구현을 위한 기술								▸ 첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론) 최적의 의사결정을 학습모델을 구현하기 위한 입력변수의 조절하는 기술
	▸ 안전·신뢰 AI AI의 내포한 위험 및 기술적 한계 해결하거나 활용 시 발생되는 부작용 방지를 위한 기술								▸ 산업활용·혁신 AI 산업 내재화 및 핵심설비에서 솔루션으로 적용하기 위한 기술

10		차세대 통신
	① 정의 □유무선 전화 체계, 인터넷 통합 등 가까운 미래의 광범위한 네트워크 영역 통칭 □음성데이터, 멀티미디어 등 다양한 부가서비스를 효율적으로 지원할 수 있는 지능형 네트워크 기술 ② 전략적 중요성 □10년 주기로 급변하는 통신 기술에 대하여 지속적 발전 및 미래성장 동력 발굴 필요 □전세계적으로 차세대 통신 기술의 주도권 쟁탈전 심화하여 경쟁
			단기(～5년)								중장기(5~10년)
	□세계최초 6G 기술시연(1Tbps급) 등 핵심기술개발 □오픈랜 핵심장비·부품 기술개발로 초기 시장창출							➜	□세계최초 6G 조기상용화 및 표준특허 선점 □저궤도 군집위성 활용 위성통신 기술실증
	▸ 5G 고도화(5G-Adv) 5G 기지국 확충 및 주파수 할당 등 인프라 구축 및 서비스 개발 분야						▸ 6G 100GHz 이상 초고파수 대역을 활용하여 초연결를 위한 통신기술			▸ 오픈랜(Open-RAN) 무선 기지국에 필요한 HW·SW 분리 및 개방형 인터페이스 장비 연동 지원 기술
	▸ 고효율 5G·6G 통신부품 GHz 대역의 통신주파수 동작 실행위한 시스템 부품 생산 기술						▸ 5G·6G 위성통신 우주공간의 인공위성을 매개로 지상과의 무선통신을 위한 기술

11		첨단로봇·제조
	① 정의 □차세대 기술*과 융합을 통해 인간과 협동 작업이 가능한 로봇 기술을 통칭 * 자율주행, 사물인터넷, 인공지능 ② 전략적 중요성 □제조업 기반의 경제구조 활성화를 위한 산업 전반의 생산성 향상 및 인력난 해소 필요 □미래 수출 성장 동력원으로 국가 경쟁력 확보
			단기(～5년)									중장기(5~10년)
	□센서·구동모듈 등 핵심부품·SW 자립도 향상 □高성장분야(물류 · 제조 등) 생태계 확충 및 규제개선							➜		□인간수준 로봇핸드 등 고난도 자율조작·이동 난제도전 □인간 상호작용 · 협업 등 AI-로봇 융합기술 고도화
	▸ 로봇 정밀제어·구동 부품·SW 로봇의 제어하기 위하여 핵심구성요소로 개발하거나 생산하는 기술						▸ 로봇 자율이동 공정을 간소화하고 물류를 자동화 등을 위한 기술				▸ 고난도 자율조작 인간과 로봇 상호작용 및 협동을 위한 로보손에 접목하는 고도기술
	▸ 인간·로봇 상호작용 로봇이 상호작용 상황과 사용자 의도를 판단하여 의사소통 및 상호협력을 실행하는 기술								▸ 가상제조 공장 및 생산라인에서 시뮬레이션을 통해 문제 최소화 등에 활용하는 기술

12		양자
	① 정의 □양자 고유 특성을 활용하여 정보 전송 및 연산 수행 등의 기술을 통칭 □정보통신 기술과의 융합 통해 실제 산업*에 사용할 수 있도록 변화시키는 기술 영역 * 항공·우주, 화학, 신약개발, 로봇, 반도체 등 전략기술의 핵심 산업 분야 ② 전략적 중요성 □빅데이터 사용이 기하급수적으로 증가하는 데이터양을 처리하는 한계 상황 직면 □국가적 안보 중요성이 강조되어, 자국 내 기술 보호를 위한 핵심기술 필요
			단기(～5년)								중장기(5~10년)
	□50큐비트급 양자컴퓨터 구축 등 기술격차 추격 □첨단산업연계(반도체 등) 초정밀 양자센서 개발							➜	□상용 확장이 용이한 한국형 양자컴퓨팅시스템 개발 □양자정보 전송 위한 양자중계기 · 양자인터넷 기술개발
	▸ 양자컴퓨팅 저전력으로 다량의 입력값 동시에 처리하여 초고속으로 연산 수행 및 제어가 가능한 장치 및 분야					▸ 양자통신 암호키 탈취를 차단 및 감지하여 송수신 전송구간에 대한 초신뢰 통신보안 분야						▸ 양자센싱 양자의 상태변화를 감지하여 자기장, 이미징, 관성 분야의 초정밀계측을 위한 기술